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	عنوان مدرك:  دستورالعمل اجرایی دستگاه فریز درایر

Title: Operon Freeze Drayer EquipmentWorking Instruction


	كدمدرك:
WI- RC- 014
	بازنگری:
----



	1- هدف: 
هدف از تدوین این دستورالعمل، تشریح روند اجرای کار با دستگاه فریز درایر با نام تجاری Operon ساخت کشور کره جنوبی می باشد. 
2- دامنه عملکرد: 
این دستور العمل در بخش های مختلف آزمایشگاه کاربرد دارد. 
3- مسئولیت :
مسئولیت اجرای این دستور العمل با کارشناسان آزمایشگاه مربوطه می باشد. 
4- روش کار:

1- نمونه ها میبایست قبلاً در فریزر معمولی فریز شده باشند.
2- قبل از شروع به کار دستگاه، از کافی بودن حجم نمونه در ظرف مطمئن شوید. گاهاً بعضی از نمونه ها در حین فریز در اثر افزایش حجم سر ریز می شوند. لذا از ابتدا ظرفی مناسب را  انتخاب کنید. در صورت از بین رفتن نمونه به هنگام فریز آزمایشگاه هیچ گونه مسئولیتی را به عهده نخواهد گرفت.
3-ابتدا فقط دستگاه را روشن کنید.
4- اجازه دهید تا دمای فریز درایر پایین آمده و چراغ وکیوم روی دستگاه روشن گردد.
5-استوانهی روی دستگاه را برداشته و بلافاصله ظرف نمونه ها را بر روی سینی ها بگذارید.
6-بعد از قرار دادن استوانه و صفحه روی آن، پمپ خلأ را روشن کرده و از بسته بودن شیرهای روی استوانه مطمئن شوید.
7-مدت زمان تعیین شده جهت استفاده از این دستگاه حداکثر 24 ساعت میباشد.
8-پس از اتمام کار، جهت شکستن خلأ ایجاد شده ،ابتدا به آرامی یکی از شیرهای صفحه روی استوانه را باز کنید. 


1. Purpose
The purpose of this procedure is to describe the operating procedure for the freeze dryer, Operon, manufactured in South Korea.
2. Scope
This procedure is applicable to the various sections of the laboratory.
3. Responsibility
The responsibility for implementing this procedure rests with the relevant laboratory personnel.
4. Operating Procedure
1. The samples must have been previously frozen in a conventional freezer.
2. Before starting the instrument, ensure that the sample volume is appropriate for the container. In some cases, certain samples may overflow during freezing due to an increase in volume. Therefore, an appropriately sized container should be selected from the beginning. The laboratory shall not be held responsible for any loss of samples occurring during the freezing process.
3. First, turn on the instrument only.
4. Allow the temperature of the freeze dryer to decrease until the Vacuum indicator light on the instrument turns on.
5. Remove the cylinder from the instrument and immediately place the sample containers on the trays.
6. After placing the cylinder and the cover on top of it, turn on the vacuum pump and ensure that the valves on the cylinder are closed.
7. The maximum specified operating time for this instrument is 24 hours.
8. After completion of the process, to release the vacuum, slowly open one of the valves on the cover of the cylinder.
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