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	عنوان مدرك:  دستورالعمل اجرایی دستگاه اسپکتروفومتر

Title: Spectrometer Analytikjena EquipmentWorking Instruction


	كدمدرك:
WI- RC- 011
	بازنگری:
----



	1- هدف: 
هدف از تدوین این دستورالعمل، تشریح روند اجرای کار با دستگاه UV-Spectrophotometry با نام تجاریAnalytikjena  ساخت کشور آلمان می باشد. 
دامنه عملکرد: 
این دستور العمل در بخش های مختلف آزمایشگاه کاربرد دارد. 
2- مسئولیت :
مسئولیت اجرای این دستور العمل با کارشناسان آزمایشگاه مربوطه می باشد. 
4- روش کار:
1- روشن کردن دستگاه و سپس کامپیوتر
2- قراردادن کووتهای (سل) پر شده از بلانک در محل مربوطه در نگهدارنده کووت در داخل دستگاه
3- Run کردن نرم افزار مربوطه (Win ASPECTPLUS)
4- بستن پنجره Quick start
5- زدن دکمه Parameters از نوار ابزار سمت راست
6- ابتدا گزینه Reference را تیک زده و سپس در قسمت Mode متد مورد نظر (تک طول موج و یا اسکن دامنهای از طول موج) را وارد کنید.
7- پس از ذخیره متد، دکمه OK را کلیک کنید.
8- پس از انتخاب نوع کووت (پلاستیکی جهت طول موجهای طیفهای مرئی و کووت کوارتز جهت استفاده بیشتر در ناحیه طول موجهای فرابنفش)، ابتدا هر دو کووت را از بلانک پر کرده و در جایگاه مخصوص در داخل دستگاه قرار دهید.
9- از نوار ابزار سمت راست دکمه Reference را بزنید.
10- سپس کووت مورد نظر در قسمت متریال (M) را برداشته و بعد از شستشو از مورد اندازهگیری پر کنید. در صورت داشتن یک نمونه دکمه start measurement و در صورت داشتن تعداد زیادی از نمونهها دکمه serial measurement را از نوار ابزار سمت راست انتخاب کنید. 
نکته مهم:
· از باز کردن درب دستگاه زمانی که دستگاه در حال خوانش میباشد خودداری کنید.

	1- Objective:
The purpose of this procedure is to outline the operational steps for the AnalytikJena UV-spectrophotometer (manufactured in Germany).
2- Scope:
This procedure applies to various sections of the laboratory.
3- Responsibility:
The relevant laboratory specialists are responsible for implementing this procedure.
4- Procedure:
1. Turn on the instrument, followed by the computer.
2. Place the cuvettes (cells) filled with the blank solution into the designated slots within the instrument's cuvette holder.
3. Launch the associated software (WinASPECT PLUS).
4. Close the "Quick Start" window.
5. Click the "Parameters" button on the right-hand toolbar.
6. First, check the "Reference" option; then, in the "Mode" section, select the desired method (single wavelength or wavelength range scan).
7. After saving the method, click the OK button.
8. After selecting the cuvette type (plastic for visible wavelengths and quartz, primarily for ultraviolet wavelengths), first fill both cuvettes with the blank solution and place them in the designated slots inside the instrument.
9. Click the "Reference" button on the right-hand toolbar.
10. Next, remove the cuvette designated for the sample (M), rinse it, and fill it with the sample to be measured. Select the "Start Measurement" button from the right-hand toolbar for a single sample, or the "Serial Measurement" button if processing multiple samples.

Important Note:
Do not open the instrument's lid while a measurement is in progress.
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