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	عنوان مدرك:  دستورالعمل اجرایی دستگاه حمام اولتراسونیک

Title: Ultrasonic Bath Equipment Working Instruction


	كدمدرك:
UC- PGN- 021
	بازنگری:
----




	1- هدف: 
هدف از تدوین این دستورالعمل، تشریح روند اجرای کار با دستگاه سونیکاتور با نام تجاری  BANDELIN Sonorex digitec ساخت کشور آلمان می باشد. 
2- دامنه عملکرد: 
این دستور العمل در بخش های مختلف آزمایشگاه کاربرد دارد. 
3- مسئولیت :
مسئولیت اجرای این دستور العمل با کارشناسان آزمایشگاه مربوطه می باشد. 
4- روش کار:
1-  ابتدا حمام اولتراسونیک را با آب مقطر تا خط نشانه پر کنید.
2- دمای مورد نظر را تنظیم کنید. 
3- مدت زمان مورد نیاز را انتخاب کنید.
4- پس از راه اندازی، تنظیم دما و زمان کلید شروع به کار (اولین کلید از سمت راست مطابق شکل زیر) را فشار دهید تا برنامه ی انتخابی اعمال شود.

[image: C:\Users\mr.oliyaee\Desktop\images.jpg]
11. Purpose
The purpose of this procedure is to describe the operating procedure for the ultrasonic sonicator, BANDELIN Sonorex digitec, manufactured in Germany.
2. Scope
This procedure is applicable to the various sections of the laboratory.
3. Responsibility
The responsibility for implementing this procedure rests with the relevant laboratory personnel.
4. Operating Procedure
1. First, fill the ultrasonic bath with distilled water up to the indicated level mark.
2. Set the desired temperature.
3. Select the required operating time.
4. After switching on the instrument and setting the desired temperature and time, press the Start button (the first button from the right, as shown in the figure below) to activate the selected program.
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